{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet","index":0,"n_rows":113,"n_cols":53,"rows_kept":113,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,"Горячая линия:"]
[null,"Новокузнецк:","+7 (3843) 56-04-99"]
[null,"E-Mail:","nvk@bvb-alyans.ru"]
[]
[]
[]
[]
[]
["Наименование категории","Цена"]
["Корпус на опорной балке для пружин 273x34.36 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 24.125.123-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке для пружин 720x125.87 мм 09Г2С ГОСТ 24.125.123-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке для пружин 820x131.37 мм 09Г2С ГОСТ 24.125.123-01","договорная",{"$nulls":50},"Цена"]
["Корпус на опорной балке для пружин 465x71.38 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 24.125.123-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке с проушинами 377x53.66 мм 30Х3МФ ГОСТ 24.125.119-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке с проушинами 630x102.67 мм 30Х3МФ ГОСТ 24.125.119-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке с проушинами 720x127.71 мм 30Х3МФ ГОСТ 24.125.119-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке с проушинами 920x133.21 мм 30Х3МФ ГОСТ 24.125.119-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке с проушинами 194x18.62 мм 40ХМФА ГОСТ 24.125.119-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке с проушинами 219x18.75 мм 40ХМФА ГОСТ 24.125.119-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке с проушинами 245x21.82 мм 40ХМФА ГОСТ 24.125.119-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке с проушинами 273x32.18 мм 40ХМФА ГОСТ 24.125.119-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке с проушинами 426x55.6 мм 40ХМФА ГОСТ 24.125.119-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке с проушинами 465x75.42 мм 40ХМФА ГОСТ 24.125.119-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке с проушинами 720x127.71 мм 40ХМФА ГОСТ 24.125.119-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке с проушинами 920x133.21 мм 40ХМФА ГОСТ 24.125.119-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке с проушинами 159x16.64 мм 09Г2С ГОСТ 24.125.119-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке с проушинами 245x21.17 мм 09Г2С ГОСТ 24.125.119-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке с проушинами 273x31.51 мм 09Г2С ГОСТ 24.125.119-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке с проушинами 325x34.84 мм 09Г2С ГОСТ 24.125.119-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке с проушинами 377x52.5 мм 09Г2С ГОСТ 24.125.119-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке с проушинами 426x54.3 мм 09Г2С ГОСТ 24.125.119-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке с проушинами 465x74.02 мм 09Г2С ГОСТ 24.125.119-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке с проушинами 530x86.97 мм 09Г2С ГОСТ 24.125.119-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке с проушинами 630x100.37 мм 09Г2С ГОСТ 24.125.119-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке с проушинами 720x124.51 мм 09Г2С ГОСТ 24.125.119-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке для пружин 426x66.58 мм 40ХМФА ГОСТ 24.125.123-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке для пружин 530x84.43 мм 40ХМФА ГОСТ 24.125.123-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке для пружин 630x98.63 мм 40ХМФА ГОСТ 24.125.123-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке для пружин 920x134.57 мм 40ХМФА ГОСТ 24.125.123-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке для пружин 245x32.29 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 24.125.123-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке для пружин 325x37.7 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 24.125.123-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке для пружин 377x63.44 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 24.125.123-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке для пружин 530x82.83 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 24.125.123-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке для пружин 720x125.87 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 24.125.123-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке для пружин 194x29.76 мм 30Х3МФ ГОСТ 24.125.123-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке для пружин 720x129.07 мм 30Х3МФ ГОСТ 24.125.123-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке для пружин 920x134.57 мм 30Х3МФ ГОСТ 24.125.123-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке для пружин 245x32.94 мм 40ХМФА ГОСТ 24.125.123-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке для пружин 377x64.64 мм 40ХМФА ГОСТ 24.125.123-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке для пружин 219x29.42 мм 09Г2С ГОСТ 24.125.123-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке с проушинами 219x18.28 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 24.125.119-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке с проушинами 245x21.17 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 24.125.119-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке с проушинами 273x31.51 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 24.125.119-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке с проушинами 820x130.01 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 24.125.119-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке с проушинами 194x18.62 мм 30Х3МФ ГОСТ 24.125.119-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке с проушинами 630x100.37 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 24.125.119-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке с проушинами 159x16.51 мм 30Х3МФ ГОСТ 24.125.119-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке с проушинами 325x35.69 мм 30Х3МФ ГОСТ 24.125.119-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке с проушинами 194x18.18 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 24.125.119-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке с проушинами 325x35.69 мм 40ХМФА ГОСТ 24.125.119-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке с проушинами 245x21.82 мм 30Х3МФ ГОСТ 24.125.119-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке с проушинами 273x32.18 мм 30Х3МФ ГОСТ 24.125.119-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке с проушинами 820x130.01 мм 09Г2С ГОСТ 24.125.119-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке с проушинами 426x55.6 мм 30Х3МФ ГОСТ 24.125.119-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке с проушинами 465x75.42 мм 30Х3МФ ГОСТ 24.125.119-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке для пружин 426x65.28 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 24.125.123-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке для пружин 219x29.89 мм 30Х3МФ ГОСТ 24.125.123-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке для пружин 377x64.64 мм 30Х3МФ ГОСТ 24.125.123-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке для пружин 194x29.76 мм 40ХМФА ГОСТ 24.125.123-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке для пружин 530x84.43 мм 30Х3МФ ГОСТ 24.125.123-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке для пружин 465x72.78 мм 30Х3МФ ГОСТ 24.125.123-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке для пружин 465x72.78 мм 40ХМФА ГОСТ 24.125.123-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке для пружин 720x129.07 мм 40ХМФА ГОСТ 24.125.123-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке для пружин 159x27.8 мм 09Г2С ГОСТ 24.125.123-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке для пружин 194x29.32 мм 09Г2С ГОСТ 24.125.123-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке для пружин 245x32.29 мм 09Г2С ГОСТ 24.125.123-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке для пружин 273x34.36 мм 09Г2С ГОСТ 24.125.123-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке для пружин 325x37.7 мм 09Г2С ГОСТ 24.125.123-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке для пружин 377x63.44 мм 09Г2С ГОСТ 24.125.123-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке для пружин 426x65.28 мм 09Г2С ГОСТ 24.125.123-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке для пружин 465x71.38 мм 09Г2С ГОСТ 24.125.123-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке для пружин 530x82.83 мм 09Г2С ГОСТ 24.125.123-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке для пружин 159x27.8 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 24.125.123-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке для пружин 194x29.32 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 24.125.123-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке для пружин 219x29.42 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 24.125.123-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке для пружин 630x96.33 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 24.125.123-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке для пружин 820x131.37 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 24.125.123-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке для пружин 245x32.94 мм 30Х3МФ ГОСТ 24.125.123-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке для пружин 273x35.03 мм 30Х3МФ ГОСТ 24.125.123-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке для пружин 426x66.58 мм 30Х3МФ ГОСТ 24.125.123-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке для пружин 630x98.63 мм 30Х3МФ ГОСТ 24.125.123-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке для пружин 159x27.68 мм 40ХМФА ГОСТ 24.125.123-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке для пружин 219x29.89 мм 40ХМФА ГОСТ 24.125.123-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке для пружин 325x38.55 мм 30Х3МФ ГОСТ 24.125.123-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке для пружин 159x27.68 мм 30Х3МФ ГОСТ 24.125.123-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке для пружин 273x35.03 мм 40ХМФА ГОСТ 24.125.123-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке для пружин 325x38.55 мм 40ХМФА ГОСТ 24.125.123-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке с проушинами 530x88.57 мм 30Х3МФ ГОСТ 24.125.119-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке с проушинами 159x16.51 мм 40ХМФА ГОСТ 24.125.119-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке с проушинами 377x53.66 мм 40ХМФА ГОСТ 24.125.119-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке с проушинами 630x102.67 мм 40ХМФА ГОСТ 24.125.119-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке с проушинами 159x16.64 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 24.125.119-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке с проушинами 325x34.84 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 24.125.119-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке с проушинами 377x52.5 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 24.125.119-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке с проушинами 720x124.51 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 24.125.119-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке с проушинами 465x74.02 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 24.125.119-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке с проушинами 530x86.97 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 24.125.119-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке с проушинами 426x54.3 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 24.125.119-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке для пружин 630x96.33 мм 09Г2С ГОСТ 24.125.123-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке с проушинами 194x18.18 мм 09Г2С ГОСТ 24.125.119-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке с проушинами 219x18.28 мм 09Г2С ГОСТ 24.125.119-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке с проушинами 219x18.75 мм 30Х3МФ ГОСТ 24.125.119-01","договорная"]
["Корпус на опорной балке с проушинами 530x88.57 мм 40ХМФА ГОСТ 24.125.119-01","договорная"]